**Подключение к счетчику МИРТЕК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Скачать программу для работы с прибором с сайта производителя:**  **- Ссылка на страницу**  [**http://mirtekgroup.ru/meterTools**](http://mirtekgroup.ru/meterTools)  **- Ссылка на скачивание программы**  [**http://www.mirtek.info/download/MeterTools/2/Install\_MeterTools.exe**](http://www.mirtek.info/download/MeterTools/2/Install_MeterTools.exe) |  |
| **2** | **Запустить установочный файл**  и дождаться окончания установки |  |
| **2** | **Запустить программу MeterTools** |  |
| **3** | **Если программа запускается в первый раз необходимо после ее открытия выполнить процедуру обновления.**  **Для этого в разделе «помощь» на панели инструментов, выбрать из выпадающего списка меню**  **Для выполнения процедуры обновления необходимо подключение к Internet.** |  |
| **4** | **В процессе обновления программа анализирует текущее состояние и при необходимости скачивает модули и драйвера последних версий.**  **После окончания процедуры обновления программа при необходимости самостоятельно перезапустится.** |  |
| **5** | **После обновления откроется основное окно программы** |  |
| **6** | **Для подключения к счетчику по каналу Ethernet в программе MeterTools выбрать и настроить канал связи.**   1. **В основном окне программы из выпадающего списка выбрать «Ethernet»** 2. **Нажать кнопку** |  |
| **9** | **В открывшемся окне настроек ввести IP адрес и порт подключения к счетчику.**  **Задержки канала настроить аналогично картинке.**  **Нажать кнопку** |  |
| **10** | **В основном окне программы ввести адрес прибора(последние пять цифр серийного номера)**  **Нажать кнопку** |  |
| **11** | **При первом подключении программа осуществляет поиск драйверов для работы с подключенным устройством. Это может занять от 5 до 15 сек.** |  |
| **12** | **В случае успешного подключения на экране появится окно работы с прибором учета.** |  |