**Подключение к счетчику МИРТЕК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Скачать программу для работы с прибором с сайта производителя:** **- Ссылка на страницу**[**http://mirtekgroup.ru/meterTools**](http://mirtekgroup.ru/meterTools) **- Ссылка на скачивание программы**[**http://www.mirtek.info/download/MeterTools/2/Install\_MeterTools.exe**](http://www.mirtek.info/download/MeterTools/2/Install_MeterTools.exe) |  |
| **2** | **Запустить установочный файл**  и дождаться окончания установки |  |
| **2** | **Запустить программу MeterTools**  |  |
| **3** | **Если программа запускается в первый раз необходимо после ее открытия выполнить процедуру обновления.** **Для этого в разделе «помощь» на панели инструментов, выбрать из выпадающего списка меню** **Для выполнения процедуры обновления необходимо подключение к Internet.** |  |
| **4** | **В процессе обновления программа анализирует текущее состояние и при необходимости скачивает модули и драйвера последних версий.** **После окончания процедуры обновления программа при необходимости самостоятельно перезапустится.**  |  |
| **5** | **После обновления откроется основное окно программы** |  |
| **6** | **Для подключения к счетчику по каналу Ethernet в программе MeterTools выбрать и настроить канал связи.** 1. **В основном окне программы из выпадающего списка выбрать «Ethernet»**
2. **Нажать кнопку**

 |  |
| **9** | **В открывшемся окне настроек ввести IP адрес и порт подключения к счетчику.** **Задержки канала настроить аналогично картинке.** **Нажать кнопку**  |  |
| **10** | **В основном окне программы ввести адрес прибора(последние пять цифр серийного номера)** **Нажать кнопку**  |  |
| **11** | **При первом подключении программа осуществляет поиск драйверов для работы с подключенным устройством. Это может занять от 5 до 15 сек.** |  |
| **12** | **В случае успешного подключения на экране появится окно работы с прибором учета.** |  |