[л]
0/4-20 мА выходы
1 считывание за
1-я
1-я Тпод
1-я Тобр
2-я
2-я Тпод
2-я Тобр
3-я
3-я Тпод
3-я Тобр
4-я
4-я Тпод
4-я Тобр
5-я
5-я Тпод
5-я Тобр
A1
A2
О программе
Добавить к
Адрес
Расширенный
Расширенная конфигурация
Расширенный режим
Воздух/слабый сигнал
Тревога
Все файлы
Ампл. Pмакс
Ампл. Pмин
Ампл. дисперсия+ассиметрия
Произошла ошибка во время печати. Пожалуйста, убедитесь, что установлен Adobe Reader.
Имеется обновление программы. Установить обновление сейчас?
Присоединить номер клиента к названию объекта
Ошибка авторизации
Автоинтеграция
Автоинтеграция не выполнена
Средняя t3 в V1
Средняя t3 в V2
Средняя темп. счетчика
Сред. Pмакс
Сред. Pмин
Средняя комнатная температура:
Сред. дисперсия+ассиметрия
Средняя темп. воды
Резервное копирование завершено.
Архивация или восстановление баз данных
Резервное копирование результатов тестов
Нижний модуль
Основной
Базовая конфигурация
Основной режим
Служба батареи (лет)
Батарея разряжена
Перед очисткой
Перед загрузкой новых данных
Модуль низа
Нижний модуль неизвестен.
Разрыв
Разрыв трубопровода системы отопления
байт
Вычислить
Вычисленные регистры
Процедура калибровки
Откалиброван от
Откалиброван до
Отмена
Невозможно открыть отчет
Невозможно прочитать данные из базы данных.
Невозможно прочитать информацию конфигурации из базы данных для
Невозможно прочитать информацию о характеристике расхода из базы данных для
Невозможно прочитать информацию из базы данных для
Невозможно прочитать Счетчик количества программирований 
Невозможно сохранить данные в базе данных.
Невозможно обновить Счетчик количества программирований
Невозможно записать таблицы в EEPROM
CCC1 и CCC2 должны иметь одинаковые значения
cE
Сертификат
Изменить com-порт
Изменить дату и время
Изменить язык
Изменить режим
Выбор канала
Основа графика
Ошибка контрольной суммы
Очистить
Нажмите кнопку " подключить "
Часы переведены назад
Часы скорректированы в промежутке между 6 мин и 1 ч
Часы скорректированы в промежутке между 7 сек. и 6 мин.
Часы переведены вперед
Часы скорректированы менее, чем на 7 сек.
Часы скорректированы более, чем на 1 ч
Закрыть
Коэффициент мощности
Утечка хол. воды, Вх-A
Комментарии
Комментарий не может содержать "¤", результаты калибровки не будут сохранены
Связь
Связь выкл.
Связь вкл.
Связь вкл./выкл.
Связь с нижним модулем
Связь с модулем
Связь с верхним модулем
Компания
Ошибка совместимости
COM - порт для автоматического определения
Настройки COM - порта
Концентрация (%)
Код конфигурации
Конфигурация
Журнал кол-ва конфиг.
Настройка верхнего модуля
Сконфигурировано:
Подключить
Подключите новый счетчик
Подключение к счетчику
Подключение
Контакт
Контакт с Kamstrup A/S
Режим непрерывного измерения
Контрол. энергия (Е2)
Контроллируемые выходы
Контроллируемые выходы не включены
Перезапуск контроллера
Энергия охлаждения (Е3)
Невозможно создать папку
Невозможно удалить файл
Невозможно дезактивировать режим поверки
Невозможно активировать режим поверки
Не удалось прочитать Код Типа счетчика. Эта функция зависит от типа подключенного счетчика.
Не удалось прочитать Тип Счетчика. Если тип счетчика MC302 или MC402, нажмите кнопку счетчика, чтобы счетчик был готов к связи через оптический порт.
Не удалось прочитать статус
Не удалось восстановить базу данных.
Не удалось обновить Код Конфигурации
Не удалось обновить тип жидкости код.
Не удалось обновить Код Программы.
Не удалось обновить Код Типа.
Код страны
Количество:
Присоединение
CP время усреднения
CRC
Создать сертификат
Создать этикетки
Создать RAF файл
Текущий
Текущая версия:
Абонент
Этикетка заказчика
Номер этикетки клиента
Номер абонента
Номер потребителя должен состоять из цифр и не быть более, чем 9,999,999,999,999,999
cV
д
Суточный архив
Архиватор данных
Сброс архиваторов
Опции данных
Качество данных
Профиль архиватора
Дата
Дата (ДД-ММ -ГГГГ)
Дата неприемлема для flowIQ™ 3100
дата неприемлемая для МС21
Сутки
Летнее время
Сутки
dE
По умолчанию
Температура по умолчанию
Модуль верха не обнаружен
Отключено
Код дисплея
Настройка дисплея
Статус дисплея
Отображаемые параметры
Коэффициент деления
Хотите установить драйвер USB Kamstrup?
Хотите продолжить?
Вы хотите сохранить данные?
Скачивание завершено. Программа запустится снова для обновления базы данных.
Ошибка скачивания
Скачивание отменено вручную
Процесс скачивания
Размер скачиваемого файла:
Скачивание:
Отсутствие воды
Летн. время Вкл.
Летн. время Профиль
dV
Динамический диапазон
Е1 высокого разрешения
E3 высокого разрешения
Редактировать
Ошибка связи с EEPROM
Мощность V1
E-mail
Пустой
Включить
Включено
Цифры Закодированного Выхода
Счетчик изменений настройки Закодированного выхода
Тип Закодированного Выхода
Шифрование
Энергия
Энергия и объем (Результаты теста могут быть сохранены)
Разность энергий
Результаты теста по энергии
Ед. изм. энергии
Введите лицензионный ключ
Оборудование
Оборудование, подключенное к COM- порту, не является Импульсным делителем KAMSTRUP. Пожалуйста, убедитесь, что делитель подключен к COM- порту.
Ошибка
Ошибка при загрузке модулей.
Ошибка при печати
Ошибка : не удалось восстановить файл с диска. Оригинал ошибки:
Ошибка: Единица измерения энергии не Втч
Исключение
Ошибка запроса базы данных
Выход
Истекает
Экспорт в Excel
Расширенная тревога
Расширенная наличие
Внешняя тревога
Внешний модуль
Невозможно выполнить резервное копирование данных.
Ошибка при загрузке
Ошибка при чтении значения предсчетчика
Ошибка при сохранении архива
Особенности
Файл
Прошивка
Загрузка прошивки
Поток
Характеристика расхода
Коррекция характеристики расхода
Энергия подачи (Е4)
Ошибки расходомера включены
Код расходомера
Датчик расхода
Связь с расходомером (V1)
Связь с расходомером (V2)
Расходомеры / адаптеры
Настройка расходомера
Регулировка расходомера 15 пунктров
Связь с расходомером
Редактор базы данных расходомеров
Редактор базы данных расходомеров 15 пунктов
Датчик расхода в
Датчик расхода V1 - ошибка связи
Датчик расхода V1 - слишком слабый сигнал (воздух)
Датчик расхода V1 - неправильное направление потока
Датчик расхода V1 - неправильная цена импульса
Датчик расхода V2 - ошибка связи
Датчик расхода V2 - слишком слабый сигнал (воздух)
Датчик расхода V2 - неправильное направление потока
Датчик расхода V2 - неправильная цена импульса
Подающая труба
Текущий расход V1
Макс. текущий расход V1
Дата макс. тек. расхода V1
Мин. текущий расход V1
Дата мин. тек. расхода V1
Текущий расход V2
Тип жидкости
Тип жидкости код
Для MULTICAL® 302 и 402 нажмите любую кнопку на счетчике, чтобы активировать режим связи.
От
Получить
Считывание часов началось
Ошибка считывания часов.
Считывание часов окончено
Считывание часов успешно завершено.
Начало считывания состояния связи с расходомером
Считывание состояния связи с расходомером окончено
Считать Инфо коды
Начало считывания Инфокодов
Ошибка считывания инфокодов
Считывание Инфокодов окончено
Считать вход А
Считать вход В
Ошибка считывания входа A / B
Считывание входа A / B окончено
Считать номер счетчика на входе А
Считать номер счетчика на входе В
Ошибка считывания типа.
Тип счетчика успешно считан
График
График для серийного номера
Графики
ч
ID оборудования
Тепловые коэффициенты - подающий трубопровод
Тепловые Коэффициенты - обратный трубопровод
Тепловая энергия (Е1)
Тепловая энергия (Е7)
Смена режима Тепло/Охл-ие
Помощь
Высокое давление
Час
Счетчик часов
Сброс счетчика часов
Часовой архив
Часовой архив с  KMP портом данных
Часовой архив с разностью энергий
Часовой архив с разностью объемов
Часовой архив с PQ ограничителем
Часы
Режим холостого хода
Если сделать выбор с более коротким ожидаемом сроком службы батареи, чем сейчас, далее уже не будет возможности увеличить ожидаемый срок службы батареи.
Инфокод
Инфокод
Инфо код
Инфо код (битовый код)
Настройка Инфокодов
Инфокоды
Данные инфокодов
Сброс счетчика количества инфокодов
Ошибка инфо-заголовка
Часы наличия инфокода
Счетчик часов наличия сбоя
Сброс счетчика часов наличия инфокода
Архив инфокодов
Информация
Подача
Вход А
Вход А1
Вход А2
Вход B
Вход В1
Вход В1 Питание
Вход В2
Установите драйвер USB
Режим интеграций
Интерфейс
Внутренняя ошибка
Встроенный KMP архиватор
Внутренний номер
Данные через интервал
Читать через интервал
Инвертировать цвет штрихкода
не является допустимой датой
не является правильным значением периода усреднения пиковых значений
не является правильной датой отчета
не является правильным значением температуры
не является допустимым временем
не является правильным значением TL2
не является правильным значением TL3
В этом счетчике невозможен выбор различных коммуникационных модулей. Выбор коммуникационных модулей возможен, если счетчик имеет версию прошивки Т1 (SW:T1) или более позднюю.
невозможно войти в режим SETUP.
КМП архиватор
л. / Импульсов
Этикетка
Тип этикетки
Пейзаж
Язык
Источник последней конфигурации
Время последнего обновления
Утечка
Утечка в системе ХВС
Утечка в системе отопления
Утечка вход А
Утечка V1 - V2
Выход из автономного режима
Выход из транс-го режима
Легальный (требуется тестовый режим)
Лицензирование
Загрузить
Архив
Архив стерт
Просмотр архива инфокодов
Архив QOS
Конфигурация архиватора изменена
Интервал архивирования изменен
Регистрация LogView HCW
LogView ID пользователя
Разорвано подключение к счетчику
Низкий заряд батареи
Низкое давление
м
М
M1
M2
m3 x T1 (E8)
m3 x T2 (E9)
Почта
производитель
Max info frames
Max master
Макс T1 для охлаждения
Макс.
Макс. темп. счетчика
Макс. температура воды
Максимум
Максимально допустимое количество интеграций для MULTICAL® 402 составляет 255.
Максимально допустимое количество интеграций для MULTICAL® 801 составляет 19.
MBus адрес
Измеренная энергия
Измеренное сопротивление
Измеренная T3
Измеренная Тпод
Измеренная Тобр
Сообщение
Счетчик
Характеристики счетчика
Коэфф. преобразования сч-ка
Номер счетчика А
Номер счетчика B
Счетчик запрограммирован пользователем ID
Температура счетчика
Температура счетчика слишком высокая
Температура счетчика слишком низкая
Тип счетчика
Тип счетчика Id
Регистрация METERTOOL HCW
METERTOOL ID пользователя
Мин. темп. счетчика
Мин. температура воды
Мин/Макс для P и Q
Минимум
Минутный архив 1
Минутный архив 2
минут
Модуль
Модуль 1
Модуль 2
Сетевой адрес модуля
Свойства модуля
Статус запроса состояния модуля:
Модуль KMP архиватор
Модули
месяц
Месячный архив
Дата месячного отчета 1
Дата месячного отчета 2
Многоканальный
Название
Новый
Последняя дата
Последний месяц
Нет
Нет CCC кодов, доступных для выбранной единицы измерения энергии
Нет доступного COM - порта. Подключите Kamstrup USB Оптическую головку.
Нет данных для сохранения
Нет деления
Нет доступных обновлений
Нет действующей лицензии.
Номинальная температура
Не легальный
Нормальный режим
Нормальный сброс
Отсутствует
Не сохранено
Не используется
Количество интеграций
Количество интеграций для теста 1 должно быть 5 или больше.
Количество интеграций для теста 2 должно быть 2 или больше.
Количество интеграций для теста 3 должно быть 1 или больше.
Кол-во читаемых строк
Object identifier
Object name
Выкл
Автономный режим
Смещение X
Смещение Y
ОК
Старая ревизия ПО
Запрос режима модуля
Запрос режима модуля не поддерживается для данного счетчика.
Запрос режима модуля активирован
Вкл
Открыть папку резервного копирования
Режим работы
Статус операции
Оператор
Заказ №
Номер заказа не может содержать "¤", данные тестирования не будут сохранены
Дата заказа
Обратка
Журнал
Выход C
Выход С и D
Выход D
Р1
Р1 среднее
Р2
Р2 среднее
пароль
Время ПК
Макс за период усредн.
Допустимая ошибка
Поместите оптическую головку на счетчик
Пожалуйста, активируйте счетчик, нажав на его кнопку.
Пожалуйста проверьте настройки!
Обратитесь а Камструп для получения нового лицензионного ключа.
Обратитесь в Камструп для получения обновленного лицензионного ключа.
Пожалуйста, введите ваш идентификатор пользователя. Идентификатором пользователя должно быть число от 1 до 999 999 999.
Пожалуйста, введите правильные значения для всех входов и номера счетчиков
Пожалуйста, введите Qр.
Пожалуйста введите пароль
Пожалуйста, введите причину изменения
Пожалуйста, убедитесь, что принтер установлен как "принтер по умолчанию".
Пожалуйста, прочитайте счетчик перед печатью этикетки.
Пожалуйста, прочитайте счетчик до его программирования
Пожалуйста переподключите счетчик перед его считыванием
Пожалуйста, сбросьте счетчик, если были внесены изменения.
Пожалуйста, выберите тип жидкости код.
Пожалуйста, выберите коэффициент пеобразования счетчика.
Пожалуйста, выберите длительность импульса
Пожалуйста, выберите Qр.
Пожалуйста, обновите базу данных и повторите попытку.
Сбой питания
Сбой питания
Отсутствие питания
Питание
Возобновление питания
Мощность V1
Макс. текущая мощность V1
Дата макс. тек. мощн. V1
Мин. текущая мощность V1
Дата мин. тек. мощн. V1
Ограничитель PQT
Предустан. пок-ия VA/VB
Среднее давление
Перепад давления
Верхний предел давления
Журнал давления
Нижний предел давления
Давление макс.
Давление мин.
Ассиметрия давления
Колебания давления
Переходное давление
Дисперсия давления
Предварит. просмотр
Первичный адрес MBus
Печать
Печать этикетки
Ошибка печати
Код программы
Программировать
Счетчик изменений программы
CRC программы
Ошибка программирования в
Запрограммируйте расходомер
Программирование завершено
Программирование прошло успешно
Конфигурация импульсов включена
Конфиг. имп. ДУ150-300
Импульсный делитель
Тип Импульсного Делителя
Длительность импульса
Длительность импульса
Множитель импульсов
Импульсный выход
Импульсов / л.
Qp
Квик число
Настройки радио
Читать
Чтение из базы данных
Чтение из счетчика
Считать архив
Считывание счетчика
Ошибка считывания счетчика
Считывание завершено
Чтение Типа счетчика
Считывание данных завершено
Считывание данных остановлено
Считывание остановлено
Готово
Записи
Референсное давление
Обновить
Просмотр регистров для серийного номера
Регистры
Удалить все
Удалить выбранные
Тип отчета
Сброс
Сброс начался
Сброс окончен
Восстановление завершено.
Восстановление данных Оборудования
Восстановление не удалось.
Восстановление данных тестирования MC402
Восстановление данных тестирования MC601
Восстановление данных тестирования MC602
Восстановление данных тестирования MC801
Энергия обратки (Е5)
Поток в обратном направлении
Обратный поток
Ревизия
Диапазон комнатных температур:
Ошибка связи с RTC
Время RTC неверно
Пробы
Сохранить
Сохранить серию в базу данных
Сохранить калибровку в базу данных
Сохранить данные?
Сохранить выборку в базу данных
Сохранить счетчик в базе данных
Сохранить тест 1 в базе данных
Сохранить тест 2 в базе данных
Сохранить тест 3 в базе данных
Сохранить завершенный тест
Поиск
Параметры поиска
Вторичный адрес Mbus
Выберите сертификат для печати
Выберите действительную настройку Радио
Выбрать все
Выберите характеристику расхода
Выберите Kamstrup USB при наличии
Выберите принтер для этикеток
Выбрать язык
Выбор режима
Отменить выбранные
Выберите один или несколько регистров
Выберите регистры
Выберите регистры для архивирования
Выбрать "Полное программирование"
Выбранные регистры
Ошибка связи датчика
Серийный номер
Серийный н-р от
Серийный н-р по
Серийный номер:
Версия сервера:
Записать
Запись времени началась
Ошибка записи времени
Запись времени окончена
Успешная запись времени
Записать дату/время
Настройка связи с расходомером начата
Настройка связи с расходомером закончена
Настройка Инфо кодов
Настройка Инфо кодов начата
Ошибка настройки Инфо кодов
Настройка Инфо кодов завершена
Настройка входа А
Настройка входа B
Настройка входов A / B не удалась
Настройка входов A / B прошла успешно
Установка номера счетчика на входе A
Установка номера счетчика на входе B
Настройка тестовой точки
Установка времени / даты
Настройки
Настройка
Показать график
Подпись
Размер
Загрузка программы
Ревизия ПО
Старт
Время начала
Запуск последовательности
Старт тестирования
Запуск программы
Старт восстановления в
Сброс статического инфокода
Статус
Стоп
Журнал попыток ПО
ID скачивания ПО
Журн. успеш. действ. ПО
Версия ПО
ПО: Ревизия
Сдвиг T
T1
T1 выше предела измерения или отключен
T1 среднее
T1 ниже предела измерения или коротко замкнут
T1 вне диапазона
Т1-Т2
T2
T2 выше предела измерения или отключен
Т2 среднее
T2 ниже предела измерения или коротко замкнут
T2 вне диапазона
T2 запрограммированная
T3
Т3 среднее
Т4
T5 запрограммированная
ТА2
ТА3
TA4
Таблица
Вмешательство
Вмешательство на дисплее
Энергия гвс (Е6)
Дата отчета
Тарифный лимит 2
Тарифный лимит 3
Тарифный лимит 4
Тип тарифа
Подкл. датчика темп-ры
Датчик температуры
Сдвиг температуры
Датчик температуры Т1 за пределами измерительного диапазона
Датчик температуры Т2 за пределами измерительного диапазона
Датчик температуры Т3 за пределами измерительного диапазона
Температуры
Тест
Тестовые точки
Начало тестирования
Конец тестирования
Тестовый объем
Приложение было обновлено и теперь будет перезагружено.
Код конфигурации некорректен.
Подключенный счетчик не поддерживает эту функцию.
База данных была обновлена ​. LogView перезагрузится.
База данных была обновлена ​​. METERTOOL перезагрузится.
База данных не работает.
ID оборудования не присутствует в базе данных оборудования.
Характеристика расхода была изменена.
Языковые настройки не могут быть сохранены.
Архив пуст
Счетчик был настроен.
Счетчик был запрограммирован и настроен на коэффициент преобразования Kamstrup по умолчанию.
Счетчик был запрограммирован.
Счетчик сброшен.
Программа будет перезагружена для того, чтобы обновить базу данных
Импульсный делитель запрограммирован.
Отсутствуют данные за выбранные дни
Нет данных за выбранные часы.
Отсутствуют данные за выбранные месяцы
Нет данных за выбранные годы.
Нет данных в архиве.
Эта комбинация уже создана
Этот счетчик еще не поддерживается
Время
Время/дата
Время изменено на 7-15 сек
Время изменено более, чем на 15 сек
Ошибка тайм-аут
TL2
TL3
До
Переключение
Преключение радио началось.
Ошибка переключения радио.
Успешное переключение радио.
Инструменты
Модуль верха
Модуль верха не требует программирования или неизвестен.
Полное программирование
Полный сброс
Транспортный режим
Статус транспортного режима
Истинная энергия
Истинная T3
Истинная температура
Истинная Тпод
Истинная Тобр
Истинный объем
Код типа
Невозможно отобразит характеристику расхода.
Невозможно включить Деление Импульсов.
Не удалось считать данные о Быстром Режиме.
Не удалось считать данные о Деление Импульсов.
Невозможно считать Длительность импульса.
Не удалось считать данные об Умножении импульсов.
Не удалось считать данные о цене импульса.
Не удалось считать SIR.
Не удается считать данные из счетчика.
Не удается считать данные из Импульсного делителя. Проверьте подключение и повторите попытку.
Невозможно считать данные
Невозможно считать статус Деления Импульсов.
Невозможно прочитать счетчик
Не удается считать данные из базы данных.
Невозможно считать характеристику расхода из счетчика.
Не удается считать ID типа счетчика
Невозможно считать счетчик количества программирований
Невозможно считать цену импульса из счетчика.
Невозможно считать QP из счетчика.
Невозможно сбросить счетчик
Невозможно отправить данные в Импульсный делитель. Проверьте подключение и повторите попытку.
Невозможно установить быстрый режим.
Невозможно установить деление импульсов.
Невозможно установить длительность импульса.
Невозможно установить множитель импульсов.
Невозможно установить SIR.
Невозможно обновить базу данных.
Невозможно обновить данные инфокодов
Невозможно обновить счетчик
Невозможно обновить счетчик количества программирований
Невозможно обновить данные счетчика количества программирований
Невозможно обновить номер оборудования для программирования
Невозможно записать данные
Невозможно записать характеристику расхода в счетчик
Невозможно записать настройки в счетчик.
Неопределенность
Единицы измерения
Неизвестный модуль.
Имеется обновление
Обновить базу данных
Обновить программу
прогресс Обновления
Обновить
Статус обновления, таймер отключен
Статус обновления, таймер включен
Обновление…
Используйте номер потребителя в качестве индентификатора объекта
Потреблено за архивацию
Потреблено за месяц
Потребленный объем 1
ID пользователя
Инструкция пользователя
Сдвиг UTC
Утилиты
V1
V1 > qs в течение более одного часа
V1 воздух
V1 больше, чем Q4
V1 высокого разрешения
V1 слабый сигнал
V1 Обратный поток
V2
VA
VA Внешняя тревога
VA утечка в системе водоснабжения
Утвердить
Ошибка проверки.
VB
VB Внешняя тревога
VB утечка в системе водоснабжения
Тестирование
Тестирование закончено
Тестирование завершено.
Режим поверки
Режим поверки не активирован
Режим поверки активирован
Режим поверки выкл
Режим поверки вкл
Режим поверки вкл/выкл
Настройки тестирования
Тестер
Калибровка тестера
Настройка тестера
Тестирование V1
Тестирование V2
Тестирование VA
Тестирование VB
Версия
Вид
Объем
Объем (V1)
Объем (V2)
Объем (VА)
Объем (VB)
Только Объем (Не сохраняются результаты тестов)
Результаты теста по объему
Вывод из режима сна оптической связи
Вывести из режима сна оптическую связь не удалось
Проверка вывода из режима сна оптической связи не удалась
Внимание
Температура воды
Web
Когда счетчик вышел из транспортного режима, программирование через оптический порт более недоступно до тех пор, пока крышка счетчика не будет снята с базы счетчика с повреждением монтажной пломбы и снова не будет поставлена на базу. Хотите продолжить?
Если счетчик вышел из транспортного режма, программирование через оптический порт больше недоступно, до тех пор, пока не замкнуты контакты ключа программирования под пломбой настройки с помощью закорачивателя (66-99-278). Вы уверены, что хотите продолжить?
Окно
Прот. пров. M-Bus
Шифр. Беспров. M-Bus
Прот.  Беспров. M-Bus
Запись
Записать в базу данных
Запись в счетчик
Запись в счетчик завершена. Счетчик будет сброшен.
Неправильный формат кода конфигурации.
Неправильный формат кода конфигурации, пожалуйста исправьте перед программированием счетчика.
Некорректное значение даты.
Неправильная dT (T1‐T2)
Неверная полярность dT
Неправильный тип счетчика
Неправильный пароль
Неверный пароль, Вы не можете использовать эту этикетку.
Неправильный формат кода программы, пожалуйста, исправьте перед программированием счетчика.
Неправильный формат кода программы.
Неверное значение Qp.
Неправильный формат Тарифного лимита TL2.
Неправильный формат Тарифного лимита TL3.
Некорректное значение времени.
Неправильный формат кода типа, пожалуйста исправьте перед программированием счетчика.
Неправильный формат кода типа.
г
Год
Годовой архив
Дата годового отчета 1
Дата годового отчета 2
Да
Одновременно возможно печатать только один сертификат
Необходимо выбрать характеристику расхода
Необходимо выбрать правильные регистры
Имеется только ХХ журналов конфигурации.
Ваша лицензия не поддерживает этот тип счетчика. Функция не доступна.
Ваша лицензия закончилась.
Ваша лицензия истекает через {0} суток.
Увеличить