Схема соединения АТМ-2 и TC220

|  |  |
| --- | --- |
| АТМ | TC220 |
| 2(Rx) | 5(Rx) |
| 3(Tx) | 3(Tx) |
| 5(GND) | 2(GND) |
| GPIO3(выход)  + резистор 500 Ом(при питании +10В) | 6(DSR)+1(Uext) |
|  |  |

