



**Настройка параметров связи**


1. Откройте утилиту





1. Выберите «Устройства» -> «добавить группу», выберете курсором созданную группу, «Устройства» -> «добавить счетчик»
2. Появится новое устройство. Выделите его левой кнопкой мыши.
3. Выберите «Устройства» -> «Интерфейс устройств»
4. Появится окно интерфейсов связи.

Введите параметры, показанные на рисунке ниже:

* таймаут для gsm сети 60000 мс;
* адрес сим-карты в счетчике (90.150.72.235);
* порт 8888.





1. Нажмите «поиск типа»
2. Появится панель «Список объектов».

Если панель не появилась, проверьте настройки связи, возможно, не хватает файла конфигурации для данной версии счетчика. В этом случае запросите файл конфигурации у производителя, сообщив Тип ПУ и версию метрологического ПО.