Время
Описание

04.03.14 17:24:52.310
Запуск опроса оператором oper2. Запрошены данные: текущие.

04.03.14 17:24:52.310
Обрабатывается задание: ОАО Тюменский судостроительный-судоремонтный завод, ИМ2300 (сер K-Z), #KV021, GSM

04.03.14 17:24:52.528
Установка соединения с удалённой стороной

04.03.14 17:24:52.528
Контроль установки/завершения связи: программный

04.03.14 17:24:52.528
Инициализация диспетчерского модема (модель IRZ)

04.03.14 17:24:52.528
Протокол обмена: Авто

04.03.14 17:24:52.530
Используется порт опроса: Телематика3, канал связи: Сеть GSM

04.03.14 17:24:52.530
Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LERS\Logs\PollService\dump.Телематика3.log' на компьютере 'KADR'

04.03.14 17:24:52.530
Установка соединения с удалённой стороной

04.03.14 17:24:52.731
Звоним на номер 89224737811 (таймаут на установку соединения: 235 сек.)

04.03.14 17:25:18.830
Соединение установлено на скорости 9600

04.03.14 17:25:19.048
Интервал опроса текущих значений: 10000 сек.

04.03.14 17:25:19.048
----------- ИМ2300 (сер K-Z), #KV021, сетевой адрес: 0, тепловой ввод 1 -----------

04.03.14 17:25:19.048
Запрос даты и времени устройства

04.03.14 17:25:23.853
ИМ2300 K: Неверное подтверждение выполнения команды

04.03.14 17:25:24.072
ИМ2300 K: Выжидаем таймаут 2сек. для приема остатка пакета

04.03.14 17:25:25.912
ИМ2300 K: Повторяем запрос на получение часового архива. Попытка 1 из 15

04.03.14 17:25:32.152
Серийный номер: KV021

04.03.14 17:25:32.371
ИМ2300 K: Помесячные и посуточные архивы не поддерживаются

04.03.14 17:25:40.296
ИМ2300 K: Интервал регистрации архива: 60 мин.

04.03.14 17:25:40.296
ИМ2300 K: Канал: 1, имя: Gn1 тип: S, ед. изм.: м³, множ.: 2

04.03.14 17:25:40.296
ИМ2300 K: Канал: 2, имя: Qn1 тип: M, ед. изм.: м³, множ.: 2

04.03.14 17:25:40.296
ИМ2300 K: Канал: 3, имя: T1 тип: R, ед. изм.: °C, множ.: 2

04.03.14 17:25:40.311
ИМ2300 K: Канал: 4, имя: P1 тип: I, ед. изм.: МПа, множ.: 20,39432

04.03.14 17:25:40.311
ИМ2300 K: Канал: 5, имя: Qo1 тип: F, ед. изм.: м³, множ.: 2

04.03.14 17:25:40.311
ИМ2300 K: Канал: 6, имя: Go1 тип: P, ед. изм.: м³, множ.: 2

04.03.14 17:25:40.311
ИМ2300 K: Канал: 7, имя: Ro1 тип: M, ед. изм.: (нет), множ.: 2

04.03.14 17:25:40.311
ИМ2300 K: Канал: 8, имя: Gr1 тип: S, ед. изм.: м³, множ.: 2

04.03.14 17:25:40.311
ИМ2300 K: Канал: 9, имя: Me1 тип: M, ед. изм.: (нет), множ.: 2

04.03.14 17:25:40.311
ИМ2300 K: Канал: 10, имя: tm1 тип: T, ед. изм.: (нет), множ.: 2

04.03.14 17:25:40.311
ИМ2300 K: Канал: 11, имя: tm2 тип: T, ед. изм.: (нет), множ.: 2

04.03.14 17:25:40.311
ИМ2300 K: Канал: 12, имя: tm3 тип: T, ед. изм.: (нет), множ.: 2

04.03.14 17:25:40.311
ИМ2300 K: Канал: 13, имя: tm4 тип: T, ед. изм.: (нет), множ.: 2

04.03.14 17:25:40.311
ИМ2300 K: Канал: 14, имя: tm5 тип: T, ед. изм.: (нет), множ.: 2

04.03.14 17:25:40.311
ИМ2300 K: Канал: 15, имя: tm6 тип: T, ед. изм.: (нет), множ.: 2

04.03.14 17:25:40.327
ИМ2300 K: Канал: 16, имя: ts1 тип: T, ед. изм.: (нет), множ.: 2

04.03.14 17:25:40.327
ИМ2300 K: Канал: 17, имя: Off тип: S, ед. изм.: (нет), множ.: 0

04.03.14 17:25:40.327
ИМ2300 K: Канал: 18, имя: Off тип: S, ед. изм.: (нет), множ.: 0

04.03.14 17:25:40.327
ИМ2300 K: Канал: 19, имя: Off тип: S, ед. изм.: (нет), множ.: 0

04.03.14 17:25:40.327
ИМ2300 K: Канал: 20, имя: Off тип: S, ед. изм.: (нет), множ.: 0

04.03.14 17:25:40.327
ИМ2300 K: Канал: 21, имя: Off тип: S, ед. изм.: (нет), множ.: 0

04.03.14 17:25:40.327
ИМ2300 K: Канал: 22, имя: Off тип: S, ед. изм.: (нет), множ.: 0

04.03.14 17:25:40.327
ИМ2300 K: Канал: 23, имя: Off тип: S, ед. изм.: (нет), множ.: 0

04.03.14 17:25:40.327
ИМ2300 K: Канал: 24, имя: Off тип: S, ед. изм.: (нет), множ.: 0
04.03.2014 17:30

Стр 1 из 2

Время
Описание

04.03.14 17:25:45.272
Дата и время по часам устройства: 04.03.2014 18:06:50

04.03.14 17:25:45.475
Часы устройства идут впереди системных на 00:41:07 (в формате чч:мм:сс)

04.03.14 17:25:50.202
Считаны текущие значения по ОАО Тюменский судостроительный судоремонтный завод

04.03.14 17:26:00.201
----------- ИМ2300 (сер K-Z), #KV021, сетевой адрес: 0, тепловой ввод 1 -----------

04.03.14 17:26:09.078
Считаны текущие значения по ОАО Тюменский судостроительный судоремонтный завод

04.03.14 17:26:19.077
----------- ИМ2300 (сер K-Z), #KV021, сетевой адрес: 0, тепловой ввод 1 -----------

04.03.14 17:26:24.568
Считаны текущие значения по ОАО Тюменский судостроительный судоремонтный завод

04.03.14 17:26:34.568
----------- ИМ2300 (сер K-Z), #KV021, сетевой адрес: 0, тепловой ввод 1 -----------

04.03.14 17:26:40.574
Считаны текущие значения по ОАО Тюменский судостроительный судоремонтный завод

04.03.14 17:26:50.574
----------- ИМ2300 (сер K-Z), #KV021, сетевой адрес: 0, тепловой ввод 1 -----------

04.03.14 17:26:56.564
Считаны текущие значения по ОАО Тюменский судостроительный судоремонтный завод

04.03.14 17:27:06.564
----------- ИМ2300 (сер K-Z), #KV021, сетевой адрес: 0, тепловой ввод 1 -----------

04.03.14 17:27:12.601
Считаны текущие значения по ОАО Тюменский судостроительный судоремонтный завод

04.03.14 17:27:12.741
Остановка опроса оператором oper2.

04.03.14 17:27:12.741
Завершение опроса по команде оператора

04.03.14 17:27:12.741
Задание переведено в состояние "Останавливается"

04.03.14 17:27:12.960
Завершение соединения с удалённой стороной

04.03.14 17:27:15.331
Нет данных для сохранения.

04.03.14 17:27:15.331
Опрос завершен. Опрос прекращен оператором.
04.03.2014 17:30

Стр 2 из 2