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Требования к API для передачи данных в ВИС МВИТУ
Данные необходимо передавать в формате JSON. В заголовок необходимо добавить HTTP-X-API-TOKEN: ваш токен, для успешной отправки данных. 
Список столбцов и тип данных
	№
	Наименование
	Описание
	Тип данных

	1
	data *
	Дата и время показателей
	timestamp without time zone

	2
	rso_inn *
	Эксплуатирующая организация (ИНН)
	character varying

	3
	rso_name *
	Эксплуатирующая организация (наименование)
	character varying

	4
	type_object *
	Тип объекта (ТИ, МКД, ЦТП, СЗО, ТК, ВЗУ, ВК, НС и т.д.) 
	character varying

	5
	оbject_id *
	Код объекта данной категории из ВИС МВИТУ
	real

	6
	guid_fias *
	Уникальный номер ГАР (FIAS ID)
здания (МКД, ЦТП, Котельная)
	character varying

	7
	Address * 
	Адрес объекта 
	character varying

	8
	lat *
	Координаты объекта (широта)
	real

	9
	lon *
	Координаты объекта (долгота)
	real

	10
	id_type_resource
	Тип ресурса:
1 – Тепло
2 – Холодная вода
3 – Канализация
4 – Горячая вода
5 – Электричество
6 - Газ 
	integer

	11
	t_forward 
	Температура в подающем трубопроводе
	real

	12
	t_revers
	Температура в обратном трубопроводе
	real

	13
	p_forward
	Рпр (кг/м2)
	real

	14
	p_revers
	Робр (кг/м2)
	real

	15
	Point 
	Номер ввода в здание
	integer

	16
	q_forward 
	Qпр (Гкал/ч)
	real

	17
	q_revers
	Qобр (Гкал/ч)
	real

	18
	ind_forward
	показания приборов, попадающий трубопровод
	real

	19
	ind_revers
	показания приборов, обратный трубопровод
	real

	20
	ind_intake
	показания приборов на водозабор
	real

	21
	ind_recharge
	показания приборов на подпитку
	real

	22
	thermal_energy
	величина тепловой энергии Гкал (Гдж)
	real

	23
	work_time
	время работы
	integer

	24
	day_water_amount
	количество сетевой воды, тонны за сутки
	real

	25
	month_water_amount
	количество сетевой воды, тонны с начала месяца
	real

	26
	day_thermal_energy
	количество отпущенной тепловой энергии ГДж (Гкал), за сутки
	real

	27
	month_thermal_energy
	количество отпущенной тепловой энергии ГДж (Гкал), с начала месяца
	real

	28
	outdoor_temperature
	Температура наружного воздуха (С)
	real

	29
	gas_inlet_pressure
	Давление газа входящего
	real

	30
	gas_meter_reading
	Показания счетчика газа
	real

	31
	electric_meter_readings
	Показания электро-счетчиков
	real

	32
	recharge_water
	Подпитка(Вода) V
	Real

	33
	recharge_press
	Подпитка(Давление), P
	Real

	34
	gvs_temp_forward
	ГВС температура(Подача), C
	real

	35
	gvs_press_forward
	ГВС давление(Подача), P
	Real

	36
	gvs_temp_reverse
	ГВС температура (обратная), C
	Real

	37
	gvs_press_reverse
	ГВС давление (обратное), P
	Real

	38
	secondary_temp_forward
	Вторичный контур температура(подача), C
	Real

	39
	secondary_press_forward
	Вторичный контур давление(подача), P
	Real

	40
	secondary_temp_reverse
	Вторичный контур температура(Обратная), C
	Real

	41
	secondary_press_reverse
	Вторичный контур давление(Обратное), P
	real


Обязательные поля выделенные *. Если при отправке обязательное поле будет заполнено 0 или другими “заглушками”, то вернется ошибка. 




Пример JSON: 
[
{ 
  "data": "2023-12-22 10:00:00",
  "rso_inn": "ТЕСТ",
  "rso_name": "АО 'ТЕСТ'",
  "type_object": "МКД",  
  "оbject_id":  "ваш_номер_котельной",
  "guid_fias": "10000000-000-000-000-test",
  "address": "г. Мытищи, д. Тест, д.20",
   "lat": 55.746397,
   "lon": 37.634369,
   "id_type_resource": 1,
  "t_forward": 82.203,
  "t_revers": 65.983,
  "p_forward": 4.667,
  "p_revers": 3.641,
  "q_forward": 1294.404,
  "q_revers": 0.0,
  "point": 1,
  "ind_forward": 65.983,
  "ind_revers": 64.875,
  "ind_intake": 65.983,
  "ind_recharge": 82.203,
  "thermal_energy": 57,479,
  "work_time": 14,
  "temp_forward": 63.203,
  "temp_revers": 61.836,
  "day_water_amount": 1294.404,
  "month_water_amount": 104684.404,
  "day_thermal_energy": 82.203,
  "month_thermal_energy": 2460.876
  "outdoor_temperature ": -15
  "gas_inlet_pressure»: 6
  "gas_meter_reading ": 1861
  "electric_meter_readings": 2025,
 "recharge_water": 5.4,
  "recharge_press":  1.1,
   "gvs_temp_forward": 20.4,
   "gvs_press_forward": 2.4,
   "gvs_temp_reverse": 24.5,
   "gvs_press_reverse": 1.54,
   "secondary_temp_forward": 30.5,
   "secondary_press_forward": 0.78,
    "secondary_temp_reverse": 34.8,
    "secondary_press_reverse": 21.9
}
]

ВАЖНО. 
Для отправки JSON необходимо обратить внимание на параметры object_id, guid_fias, lat, lon, address, type_object.

	Наименование параметра
	Информация о параметре

	object_id
	Это уникальный номер котельной, мкд в реестре ВИС МВИТУ, чтобы получить данный ID необходимо смотреть в документе «Описание API ВИС МВИТУ для получения сведений о котельных» в случае, если id котельной не нашли, то обращаемся к документу «форма добавление котельной»

	type_object
	Тип объекта. Пока принимает 2 параметра ТИ (котельная) и МКД (Многоквартирный дом). 

	guid_fias
	Код ГАР по его адресу можно найти на сайте ФНС:
https://fias.nalog.ru/Frontend 

	address
	Адрес необходимо присылать приведенным к формату ГАР


 
Для настройки запроса и тестовой отправки необходимо обратиться к инструкции. 

Список документов, которые должны идти в комплекте с token 
	Наименование документа
	Описание документа

	Инструкция API тепловые датчики
	Подробная инструкция по отправки данные через POSTMAN

	Описание API ВИС МВИТУ для получения сведений о котельных
	Документация для запросов на получение уникального идентификатора котельной или мкд

	Форма добавление котельной
	Форма для добавления котельной в Реестр ВИС МВИТУ. После заполнение прислать на указанные контакты в конце документа




Пример описания возможных ошибок:

	Код ошибки
	Описание

	400 Bad Request
	Неправильный формат запроса или отсутствуют обязательные поля.


	401 Bad Request
	обязательное поле «поле» пустое


	402 Bad Request
	В поле object_id некорректные данные

	403 Bad Request
	Object_id не существует

	405 Unauthorized
	Некорректный или отсутствующий токен аутентификации. HTTP_X_API_TOKET

	404 Not Found
	Указанный объект не найден в системе




Пример раздела безопасности:
Аутентификация: Используйте токены для аутентификации API запросов. НTTP-X-API-TOKEN отправка в заголовок. 
Шифрование: Все данные должны передаваться по защищенному каналу (HTTPS).

Пример тестирования и отладки:
Инструменты: Используйте POSTMAN для отправки тестовых запросов.
Проверка данных: сравните ответ сервера с ожидаемым результатом, используя предоставленные примеры запросов и ответов.
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