Search baud rate 2400!

Slave ID search started!

TX-buffer:

10 40 FD 3D 16

RX-buffer:

E5

TX-buffer:

10 40 FF 3F 16

RX-buffer:

0FFFFFFF

1FFFFFFF

2FFFFFFF

3FFFFFFF

4FFFFFFF

\*\*\* Slave found at ID (secondary adress) 40253112

5FFFFFFF

6FFFFFFF

7FFFFFFF

8FFFFFFF

9FFFFFFF

Slave ID search finished!

TX-buffer:

10 40 FF 3F 16

RX-buffer:

TX-buffer:

68 0B 0B 68 73 FD 52 12 31 25 40 FF FF FF FF 66 16

RX-buffer:

E5

TX-buffer:

10 7B FD 78 16

RX-buffer:

68 3D 3D 68 08 BE 72 12 31 25 40 93 06 01 04 08 00 00 00 0C 06 00 00 00 00 0C 16 00 00 00 00 0C 22 65 42 00 00 0C 2E 00 00 00 00 0C 3B 00 00 00 00 0A 59 25 25 0A 5D 89 24 0A 61 35 00 42 6C 08 2B 52 16